商贸中心印刷厂配订折一体机采购项目报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 需求数量（台） | 报 价（元） | 设备参数要求 |
|  |
| 配订折一体机 | 奥生 | CR1000+TPS60 | 1 |  | 见附件 |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  | 以上报价为含税报价 |  |

附件：

设备参数要求

1.此设备为专用设备，为保证生产稳定性，要求此系统各单元须为同一厂商生产，数据双向无障碍传输。

2.配页格数：10格

3.进纸尺寸：最大（长X宽）≥490x330mm，最小（长X宽）≤120x120mm

4.适用纸张厚度：45-150g/㎡

5.每格容量≥28mm（大约300张70g/㎡）

6.配页速度≥3500份/小时

7.配页机操作面板：8英寸彩色液晶触控屏

8.收纸方式：直叠收纸，20°交叉收纸（可设定任意份数）

9.错误停机提示：双张，进纸失败，卡纸，纸用完

10.编程功能：可分组编程，循环上纸不停机

11.配页程序：循环模式，插页模式，预设停止模式，总计数/预设计数。

12.钉头：2个铁丝 43/6订头

13.功能：同时满足书本骑马钉，A3平订，A4平订，仅折页

14.无钉系统：无钉装订系统

15.装订厚度≥30张（70克）约等于4mm

16.进纸尺寸：骑马钉：490x330mm-260x155mm；平订：430x330mm-135x160mm

17.装订速度≥：平订≥2000份/小时（A3)，骑马钉≥2600份/小时(A4)

18.故障显示：卡纸停机，配页机出错停机，订折机出错停机

19.尺寸调整：全自动

20.纸张整理：两侧横拍+后拍 三面整纸

21.上收纸：电动收纸台

22.下收纸：升降左右交错收纸台

23.存储调用：8组纸张尺寸和装订方式的存储和调用功能

24.排废功能：骑马钉模式自动排废（装订出错排废）

25.速度调整：自动适应

26.走纸方式：皮带搓纸轮