东校区高压用电设备代维护服务要求

一、高压用电设备代维护管理配电室包括:高精尖配电室;科技大厦配电室;逸夫图书馆配电室;学生宿舍6号楼配电室;机械楼箱变:西污水站箱变:有机楼箱变;东家属区箱变;家属12号楼箱变。

二、根据北京地区电气安全规程、试验规程中有关规定，每月为甲方代维护配电室进行一次巡视工作;每年为甲方代维护配电室进行一次全面清扫、检查、传动、试验工作。

三、根据安全规程每半年为甲方绝缘工具进行一次试验工作。

四、每月至少为甲方供电设备进行1次巡视。

五、对甲方代维护配电室内电气设备老化及重大缺陷进行风险分析，协助甲方指定改造方案。

六、为甲方提供24小时事故处理服务，随时为甲方排除事故隐患。抢修人员到达现场时间一般不超过45分钟，遇不可抗力等特殊情况除外。

七、在甲方保证提供实施服务条件的前提下，乙方提供代维护服务时应严格遵守国家规范标准、行业规定及甲方有关的规章制度。

八、实施预防性试验、清扫检查工作前，提前组织技术人员及试验工作负责人员到现场查看，根据实际情况填写工作票，编制现场工作计划、人员安排等工作方案，并同甲方有关负责人员共同商讨确定后，组织实施。

九、预防性试验完成后，如电气设备试验合格，负责将试验及维护的设备恢复到进场工作时的状态。

十、乙方按照本合同约定进行设备预防性试验、清扫检查工作，应至少提前一周做好准备工作，并通知甲方。

十一、实施预防性试验时，属乙方操作错误造成甲方设备、绝缘工具未通过试验并发生损坏时，责任由乙方承担。

十二、对代维护配电室进行试验、清扫检修或巡视过程中出现故障的零配件可免费进行更换，免费金额费用不超壹万元整（¥:10000），超出壹万元的维修部分按市场价收取。上报甲方审核安排后维修。