北京化工大学昌平校区体育馆

主场馆木质地板保养服务项目报价文件

单位名称：

（公章）

年 月 日

一、报价函

北京化工大学昌平校区体育馆

主场馆木质地板保养服务项目报价函

北京化工大学后勤服务集团：

针对于贵部门体育馆主场馆木质地板保养服务项目的采购公告，以及根据我单位技术人员现场查看木质地板现状，我单位愿采取博纳油性漆对木质地板进行翻新保养，以人民币（大写） 元（¥ 元）的总报价进行实施，预计工期 天，该报价包含小修小补以及场地划线费用，同时确保施工后的效果能达到贵部门要求的地板功能性指标，如检测不合格，我单位愿承担检测费用，并进行修复处理直至达到验收标准。

单位名称：

（公章）

年 月 日

二、报价明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单价** | **备注** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **每平米综合价格** |  |  |

（可根据实际需要调整表格）

三、主要施工设备参数及面层漆材料参数

（主要为打磨设备和底漆、面层漆相关参数及介绍）

四、翻新保养具体方案

（应包含1、对现阶段部分翘起的木质地板的处理方案或更换方案；2、对整体木质地板的翻新保养方案）

五、保养达到的效果及质保

我单位保证翻新保养后的地板效果达到以下地板功能性指标标准，同时承诺（质保）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保养后地板功能性指标 | 耐磨性能 | 小于等于0.1克/100转 |
| 光泽度 | ≥70度 |
| 滑动摩擦系数 | 0.4～0.6 |
| 附着力 | 小于等于2级 |
| VOC | 小于等于500g/L　 |
| 硬度 | 大于等于1H |

六、附件

（附公司简介、营业执照、资质证书、近三年同类项目业绩等）

**评审环节评分标准如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审****条款** | **序号** | **评审项** | **评审细则及分值** |
| 价格部分（30分） | 1 | 价格（30分） | 满足采购公告要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 商务部分（30分） | 2 | 同类项目实施业绩（22分） | 评委根据投标人近三年（2018年1月1日至今）已完成的运动馆室木质地板保养项目业绩（以合同为依据），每提供1个有效业绩得2分，最多得10分；同类项目业绩同时又是全国性比赛场馆的（以证明文件为依据），每提供1个有效业绩得3分，最多得12分。 |
| 3 | 质保承诺和售后响应(8分) | 评委根据投标人所报质保承诺和售后响应，酌情打0-10分 |
| 技术部分（40分） | 4 | 小修小补处理方案（10分） | 评委根据其针对现阶段翘起较严重的及划痕较深的木质地板的处理方案，酌情打0-10分 |
| 5 | 整体木质地板的翻新保养方案（30分） | 保养方案包含采购公告的工艺方案得基础分20分，评委根据其超出采购公告的其余具体细化工艺以及翻新保养使用的设备参数，酌情打0-10分 |